**Příloha č. 4: Technická specifikace zařízení**

Dodávka mycího centra do kuchyně základní školy. Jedná se o dodávku dvou kusů elektronicky řízených průchozích poklopových myček na talíře, sklo a příbory, 1 ks vstupního stolu s dřezem a oplachem sprchou, výstupní stůl s jedním dřezem a 3x zásuv na koše, 1 ks vstupního stolu se dvěma dřezy   
a oplachem sprchou a 3x zásuv na koše 1 kus výstupní stůl, vše v celonerezovém provedení   
a automatický změkčovač vody. Instalace na požadované místo, provozní zkouška, zaškolení obsluhy, záruka min. 24 měsíců.

**Myčka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální technické parametry myčky:** | | **splňuje/nesplňuje** |
| Typ myčky | průběžná, poklopová, celonerozová,dvouplášťová |  |
| Oplachová voda z bojleru | 85°C |  |
| Termostat bojleru | regulovatelný |  |
| Dávkovač mycího a oplachového prostředku | řízen časově |  |
| Ovládání | elektronické |  |
| Napájení | 3 N~/400 V/50 – 60 Hz |  |
| Provedení | AISI304 nerezová ocel |  |
| Přívodní tlak | 2 až 4 bary |  |
| Koše 3x | porcelán, sklo, příbory |  |

**Změkčovač vody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální technické parametry myčky:** | | **splňuje/nesplňuje** |
| Typ změkčovače | automatický |  |

Dodavatel je povinen předložit certifikát autorizovaného prodejce výrobce myček a dodat prohlášení o shodě výrobce.